附件1

重庆市四方混凝土有限公司搬迁工程

（装配式混凝土预制构件项目2-1#PC厂房、门卫）

水土保持方案特性表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 重庆市四方混凝土有限公司搬迁工程（装配式混凝土预制构件项目2-1#PC厂房、门卫） | 流域管理机构 | 长江委 |
| 涉及省（市、区） | 重庆 | 涉及地市或个数 | / | 涉及区/县 | 巴南区 |
| 项目规模 | 总占地面积4.83hm2，总建筑面积24759.6m2 | 总投资（万元） | 35068.07 | 土建投资（万元） | 3520 |
| 动工时间 | 2022年4月 | 完工时间 | 2023年3月 | 设计水平年 | 2023年 |
| 工程占地（hm2） | 4.83 | 永久占地（hm2） | 3.84 | 临时占地（hm2） | 0.99 |
| 土石方量 | 挖方（万m3） | 8.93 | 借方（万m3） | 余（弃）方（万m3） |
| 11.23 | 11.17 | / | 2.30 |
| 重点防治区名称 | 重庆市水土流失重点预防区 |
| 地貌类型 | 剥蚀浅丘地貌 | 水土保持区划 | 西南紫色土区 |
| 土壤侵蚀类型 | 水力侵蚀 | 土壤侵蚀强度 | 轻度侵蚀 |
| 防治责任范围（hm2） | 4.83 | 容许土壤流失量［t/(km2.a)］ | 500.00 |
| 建设期土壤流失预测总量（t） | 285.41 | 新增水土流失量（t） | 125.64 |
| 水土流失防治标准执行等级 | 西南紫色土区水土流失防治一级标准 |
| 防治指标　 | 水土流失治理度（%） | 97 | 土壤流失控制比 | 1.0 |
| 渣土防护率（%） | 94 | 表土保护率（%） | / |
| 林草植被恢复率（%） | 97 | 林草覆盖率（%） | 27 |
| 防治措施 | 防治分区 | 工程措施 | 植物措施 | 临时措施 |
| 项目建设防治区 | 主体设计：雨水管网992m，排水沟620m，透水铺装3800m2。 | 主体设计：景观绿化0.50hm2 | 方案新增：车辆冲洗站1个，防雨布覆盖0.25hm2。 |
| 临时占地防治区 | / | 主体设计：景观绿化0.46hm2。 | 方案新增：临时排水沟225m，临时沉砂池1口，临时拦挡220m，撒播草籽0.40hm2，防雨布覆盖0.40hm2雨布覆盖0.40hm2。 |
| 投资（万元） | 全部为主体已列：33.15 | 主体已列：220.80 | 主体已列：0.35方案新增：20.61 |
| 水土保持总投资（万元） | 304.36（新增50.06） | 独立费用（万元） | 13.63 |
| 监理费（万元） | 0 | 监测费（万元） | 6.61 | 补偿费（元） | 67617.20（计征面积48298 m2） |
| 方案编制单位 | 重庆森沃水利咨询有限公司 | 建设单位 | 重庆市四方新材股份有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91500108MA60CXTM8N | 统一社会信用代码 | 91500113753062388G |
| 法定代表人及电话 | 龚钦文/1592\*\*\*\*\*38 | 法定代表人及电话 | 李德志/66418820 |
| 地址 | 重庆市巴南区旭辉城29A幢23-1 | 地址 | 重庆市巴南区南彭街道南湖路306号 |
| 邮政编码 | 401320 | 邮政编码 | 401307 |
| 联系人及电话 | 刘钰/1990\*\*\*\*\*59 | 联系人及电话 | 陶熙/1512\*\*\*\*\*42 |
| 电子邮箱 | 11821748579@qq.com | 电子邮箱 | / |