附件1

界石安置房项目水土保持方案特性表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 界石安置房项目 | 流域管理机构 | 长江水利委员会 |
| 涉及省（市区） | 重庆市 | 涉及地市或个数 | / | 涉及县或个数 | 巴南区 |
| 项目规模 | 总用地面积8.98hm²（89843.00m²），项目总建筑面积314888.76平方米，其中地上建筑面积230332.93m²，地下建筑面积84555.83m²。 | 总投资(万元) | 262870.29 |
| 土建投资(万元) | 130699.82 |
| 动工时间 | 2022年5月 | 完工时间 | 2025年8月 | 设计水平年 | 2025年 |
| 工程占地（hm²） | 11.00 | 永久占地 | 8.98 | 临时占地 | 2.02 |
| 土石方量（万m³） | 挖方 | 填方 | 借方 | 余（弃）方 |
| 68.14 | 9.51 | / | 58.63 |
| 重点防治区名称 | 重庆市水土流失重点预防区 |
| 地貌类型 | 丘陵 | 水土保持区划 | 西南紫色土区 |
| 土壤侵蚀类型 | 水力侵蚀 | 土壤侵蚀强度 | 中度 |
| 防治责任范围面积(hm²) | 11.00 | 容许水土流失量[t/(km²·a)] | 500 |
| 土壤流失预测总量(t) | 3134.32 | 新增土壤流失量(t) | 2859.07 |
| 水土流失防治标准执行等级 | 西南紫色土区水土流失防治一级标准 |
| 防治指标 | 水土流失治理度(%) | 97 | 土壤流失控制比 | 1.0 |
| 渣土档护率（%） | 94 | 表土保护率(%) | 92 |
| 林草植被恢复率(%) | 97 | 林草覆盖率(%) | 27 |
| 防治措施及工程量 | 分区 | 工程措施 | 植物措施 | 临时措施 |
| 主体工程防治区 | 雨水管网2940m、透水铺装1.55hm2、表土回填1.35万m3 | 绿化工程26960m2 | 车辆冲洗站1个、彩条布20000m2、临时排水沟510m、临时沉砂池1座 |
| 进场道路防治区 | 表土回填0.26万m3 | 撒播草籽5170 m2 | 临时排水沟1200m、临时沉砂池1座 |
| 施工营地防治区 | 表土回填0.75万m3 | 撒播草籽15000 m2 | / |
| 投资（万元） | 175.68（新增34.53） | 701.58（新增27.58） | 33.09（新增21.91） |
| 水土保持总投资（万元） | 965.00（新增138.67） | 独立费用（万元） | 22.06 |
| 监理费(万元) | 8.00 | 监测费（万元） | 24.74 | 补偿费(元) | 154000.00（免征） |
| 分省措施费（万元） | / | 分省补偿费（万元） | / |
| 方案编制单位 | 重庆泽润水利工程咨询有限公司 | 建设单位 | 重庆巴源建设投资有限公司 |
| 法定代表人及电话 | 张国佐 | 法定代表人及电话 | 张涛 |
| 地址 | 重庆市沙坪坝区大学城西路36号师大园9幢1-4 | 地址 | 重庆市巴南区龙洲大道2号江南华都小区5号楼（负二层1-6、负一层1-5号） |
| 邮编 | 400000 | 邮编 | 401320 |
| 联系人及电话 | 罗翻 151\*\*\*\*\*887 | 联系人及电话 | 林老师/ 181\*\*\*\*\*038 |
| 电子信箱 | / | 电子信箱 | / |
| 单位统一社会信用代码 | 91500106681487968Q | 单位统一社会信用代码 | 91500113066159428J |